% NTG dag 22-05-2002
%
% Flowchart Lumbeckmaschine Wilma 2
%
% Willi Egger february 2002
%
% original file name: wilma2ch
% filename:  lumbeckmachine

\setupoutput[pdftex]
\usemodule[chart]
\usemodule[units]

\useexternaldocument[Vortrag][mptex][Naar de voorbelden]

\setupinteraction[state=start]
\setupcolors[state=start]


\setuplayout
   [topspace=2.0cm,
    backspace=2.0cm,
    header=10pt,
    bottom=0pt,
    bottomdistance=0pt,
    footer=10pt,
    leftmargin=1.0cm,
    rightmargin=2.0cm]

\setuppagenumbering[state=stop] \setupFLOWcharts
  [x=1,
   y=1,
   nx= 10,
   ny= 50,
   dx=2\bodyfontsize,
   dy=2\bodyfontsize,
   width=7\bodyfontsize,
   height=5\bodyfontsize]

\setupFLOWsplit
   [x=1,
    y=1,
    nx=10,
    ny=9,
    dx=1,
    dy=1,
    marking= off,
    before=,
    after=\page]

\startbuffer[A_vier]
   \setupbodyfont[ss,12pt]
   \setuppapersize[A4][A4]
\stopbuffer

\startbuffer[A_een]
  \setupbodyfont[ss,6pt]
  \setuppapersize[A1][A1]
\stopbuffer


\defineblock[Plaat]
\defineblock[Klep]
\defineblock[Voet]
\defineblock[Aanleg]
\defineblock[Wand]
\defineblock[Balkje]

\startFLOWchart[Wilma2lumbeckmachine]

\startFLOWcell
   \name{Begin}
   \location{2,1}
   \shape{procedure}
   \text{Begin}
   \connection[b,t]{Plaat1}
   \connection[b,t]{Zagenvoetstroken}
   \connection[b,t]{Zagenaanlegstrook}
   \connection[b,t]{Wandstrook}
   \connection[b,t]{Balkje}
\stopFLOWcell

\beginPlaat
\startFLOWcell
   \name{Birk18}
   \location{1,2}
   \shape{product}
   \text{Birkenmultiplex 18\Milli\Meter}
   \connection[r,l]{Plaat1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Plaat1}
   \location{2,2}
   \shape{action}
   \text{Schnijden plaat 30.5 x 38.0 cm}
   \connection[b,t]{Schuren80A}
   \connection[r,l]{Zagenvoetstroken}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schuren80A}
   \location{2,3}
   \shape{action}
   \text{Plaat schuren korrel 80}
   \connection[b,t]{Bepalen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Bepalen}
   \location{2,4}
   \shape{action}
   \text{Bepalen van boven- en onderkant}
   \connection[b,t]{Facet}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Facet}
   \location{2,5}
   \shape{action}
   \text{Aan bovenkant sterk facet schaven voorkant}
   \connection[b,t]{Schaven}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schaven}
   \location{2,6}
   \shape{action}
   \text{Resterende kanten schaven}
   \connection[b,t]{Klepzagen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Klepzagen}
   \location{2,7}
   \shape{action}
   \text{Afzagen strook met facet}
   \connection[b,t]{Nummeren}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Nummeren}
   \location{2,8}
   \shape{action}
   \text{Nummeren van het snitvlak}
   \connection[r,l]{Klep}
   \connection[b,t]{Voetaftekenen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Voetaftekenen}
   \location{2,9}
   \shape{action}
   \text{Plaat aftekenen (2x) voor voet}
   \connection[b,t]{Aanlegaftk1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanlegaftk1}
   \location{2,10}
   \shape{action}
   \text{Plaat bovenkant rechts aftekenen 2.4 cm, van voet tot 5 cm voor plaateinde}
   \connection[b,t]{Aanlaftk2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanlaftk2}
   \location{2,11}
   \shape{action}
   \text{Aftekenen twee gaten t.b.v. aanleg}
   \connection[b,t]{Voetuitzagen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Voetuitzagen}
   \location{2,12}
   \shape{action}
   \text{Voet uitsparingen uitzagen (lintzaag)}
   \connection[b,t]{Onderkantaftekenen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Onderkantaftekenen}
   \location{2,13}
   \shape{action}
   \text{Onder-/klepkant aftekenen}
   \connection[b,t]{Boren2mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Boren2mm}
   \location{2,14}
   \shape{action}
   \text{Boren 2.0 mm}
   \connection[b,t]{Boren30mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Boren30mm}
   \location{2,15}
   \shape{action}
   \text{Boren bovenkant 30 mm 3 mm diep}
   \connection[b,t]{Boren12mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Boren12mm}
   \location{2,16}
   \shape{action}
   \text{Boren onderkant 12 mm}
   \connection[b,t]{Boren4mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Boren4mm}
   \location{2,17}
   \shape{action}
   \text{Boren 4 mm twee gaten op plaat}
   \connection[b,t]{Verzinkenbov}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Verzinkenbov}
   \location{2,18}
   \shape{action}
   \text{Verzinken bovenkant}
   \connection[b,t]{Vrezen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Vrezen}
   \location{2,19}
   \shape{action}
   \text{Vrezen plaat en klep voor pianoscharnier}
   \connection[b,t]{Nummern2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Nummern2}
   \location{2,20}
   \shape{action}
   \text{Nummering weer opzetten!}
   \connection[b,t]{Kantenplaat}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Kantenplaat}
   \location{2,21}
   \shape{action}
   \text{Kanten schaven}
   \connection[b,t]{Schuren120plaat}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schuren120plaat}
   \location{2,22}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 120}
   \connection[b,t]{Voetenvast}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Voetenvast}
   \location{2,23}
   \shape{action}
   \text{Voeten vastzetten. Lijmen en schroeven}
   \connection[b,t]{Klepaanplaat}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Klepaanplaat}
   \location{2,24}
   \shape{action}
   \text{Klep aan plaat vastzetten met pianoscharnier(en)}
   \connection[b,t]{Aanlegplaat}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Pianoscharnier}
   \location{1,24}
   \shape{product}
   \text{Pianoscharnier(en) en schroevjes}
   \connection[r,l]{Klepaanplaat}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanlegplaat}
   \location{2,25}
   \shape{action}
   \text{Aanleg op plaat tegen voet en plaat schroeven}
   \connection[b,t]{Aanlegaanklep}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanlegaanklep}
   \location{2,26}
   \shape{action}
   \text{Aanleg tegen de klep en wand van de klep schroeven}
   \connection[b,t]{Lakken1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Lakken1}
   \location{2,27}
   \shape{action}
   \text{Lakken 1}
   \connection[b,t]{Staalwol}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Staalwol}
   \location{2,28}
   \shape{action}
   \text{Schuren met staalwol}
   \connection[b,t]{Lakken2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Lakken2}
   \location{2,29}
   \shape{action}
   \text{Lakken 2}
   \connection[b,t]{Inslagmoer}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Inslagmoer}
   \location{2,30}
   \shape{action}
   \text{Inslagmoer (2x) van onderkant in de plaat slaan}
   \connection[b,t]{MoerM10}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Inslmoer}
   \location{1,30}
   \shape{product}
   \text{Inslagmoer}
   \connection[r,l]{Inslagmoer}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{MoerM10}
   \location{2,31}
   \shape{action}
   \text{Moer op de schroefdraad draaien (2x)}
   \connection[b,t]{Carrschijf1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Moer}
   \location{1,31}
   \shape{product}
   \text{Moer}
   \connection[r,l]{MoerM10}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Carrschijf1}
   \location{2,32}
   \shape{action}
   \text{Carosserieschijf in leggen (2x)}
   \connection[b,t]{Schroefdraad}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Carrosseriesch1}
   \location{1,32}
   \shape{product}
   \text{Carosserieschijf}
   \connection[r,l]{Carrschijf1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schroefdraad}
   \location{2,33}
   \shape{action}
   \text{Schroefdraden van boven door de plaat schroeven}
   \connection[b,t]{Meubeldop}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Meubeldop}
   \location{2,34}
   \shape{action}
   \text{Meubeldop op schroefdraad zetten (2x)}
   \connection[b,t]{Steunen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Mbldop}
   \location{1,34}
   \shape{product}
   \text{Meubeldop}
   \connection[r,l]{Meubeldop}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Steunen}
   \location{2,35}
   \shape{action}
   \text{Schroefdraden doordraaien, steunen}
   \connection[b,t]{M10vast}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{M10vast}
   \location{2,36}
   \shape{action}
   \text{Moer vastdraaien}
   \connection[b,t]{Balkjeopleggen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Balkjeopleggen}
   \location{2,37}
   \shape{action}
   \text{Balkje opleggen}
   \connection[b,t]{Carrschijf2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Carrschijf2}
   \location{2,38}
   \shape{action}
   \text{Carosserieschijf op schroefdraad schuiven (2x)}
   \connection[b,t]{Vleugelmoer}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Carrosseriesch2}
   \location{1,38}
   \shape{product}
   \text{Carosserieschijf}
   \connection[r,l]{Carrschijf2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Vleugelmoer}
   \location{2,39}
   \shape{action}
   \text{Vleugelmoer op schroeven (2x)}
   \connection[r,l]{Afleverklaar}
   \connection[b,t]{Einde}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Flglmoer}
   \location{1,39}
   \shape{product}
   \text{Vleugelmoer}
   \connection[r,l]{Vleugelmoer}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Afleverklaar}
   \location{3,39}
   \shape{product}
   \text{Afleverklaar product}
\stopFLOWcell
\endPlaat

\startFLOWcell
   \name{Einde}
   \location{2,+1}
   \shape{procedure}
   \text{\goto{Einde}[Vortrag::Voorbeeld]}
\stopFLOWcell


%Klep

\beginKlep
\startFLOWcell
   \name{Klep}
   \location{3,8}
   \shape{product}
   \text{Klep}
   \connection[b,t]{Klepaftekenen1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Klepaftekenen1}
   \location{3,9}
   \shape{action}
   \text{Klep bovenkant aftekenen rechter kant}
   \connection[b,t]{Klepaftekenen2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Klepaftekenen2}
   \location{3,10}
   \shape{action}
   \text{Aftekenen een gat vanaf facet kant}
   \connection[b,t]{Boren4mmklep}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Boren4mmklep}
   \location{3,17}
   \shape{action}
   \text{Boren 4 mm een gat op klep}
   \connection[b,t]{Verzinkenklep}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Verzinkenklep}
   \location{3,18}
   \shape{action}
   \text{Verzinken bovenkant}
   \connection[b,t]{Vrezenklep}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Vrezenklep}
   \location{3,19}
   \shape{action}
   \text{Vrezen klep t.b.v. pianoscharnier}
   \connection[b,t]{Nummeren2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Nummeren2}
   \location{3,20}
   \shape{action}
   \text{Nummering weer opzetten!}
   \connection[b,t]{Schavenklepkanten}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schavenklepkanten}
   \location{3,21}
   \shape{action}
   \text{Kanten schaven}
   \connection[b,t]{Schurenklep120}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenklep120}
   \location{3,22}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 120}
   \connection[b,t]{Wandmontage}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Wandmontage}
   \location{3,24}
   \shape{action}
   \text{Klep voorkant wand monteren. Lijmen en schroeven}
   \connection[l,r]{Klepaanplaat}
\stopFLOWcell
\endKlep

% Voeten

\beginVoet
\startFLOWcell
   \name{Zagenvoetstroken}
   \location{4,2}
   \shape{action}
   \text{Zagen stroken}
   \connection[b,t]{Schurenvoet80}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenvoet80}
   \location{4,3}
   \shape{action}
   \text{Schuren met korrel 80}
   \connection[b,t]{Aanleg68}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanleg68}
   \location{4,4}
   \shape{action}
   \text{Aanleg op schuiftafel tafelzaag afstellen}
   \connection[b,t]{Lengteafstellen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Lengteafstellen}
   \location{4,5}
   \shape{action}
   \text{Lengte afstellen}
   \connection[b,t]{Zagenvoet}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Zagenvoet}
   \location{4,6}
   \shape{action}
   \text{Zagen voet (2x)}
   \connection[b,t]{Middentekenen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Middentekenen}
   \location{4,7}
   \shape{action}
   \text{Midden aftekenen (binnenkant)}
   \connection[b,t]{Aftekenenvoet}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aftekenenvoet}
   \location{4,8}
   \shape{action}
   \text{Boorgaten aftekenen}
   \connection[b,t]{Borenvoet4mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Borenvoet4mm}
   \location{4,17}
   \shape{action}
   \text{Boren 4 mm}
   \connection[b,t]{Verzinkenvoet}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Verzinkenvoet}
   \location{4,18}
   \shape{action}
   \text{Verzinken buitenkant}
   \connection[b,t]{Schavenvoet}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schavenvoet}
   \location{4,21}
   \shape{action}
   \text{Schaven alle kanten}
   \connection[b,t]{Schurenvoet120}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenvoet120}
   \location{4,22}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 120}
   \connection[b,t]{Voetenvast}
\stopFLOWcell
\endVoet



%Aanleg

\beginAanleg
\startFLOWcell
   \name{Birkenmultiplex12}
   \location{6,2}
   \shape{product}
   \text{Birkenmultiplex}
   \connection[r,l]{Zagenaanlegstrook}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Zagenaanlegstrook}
   \location{7,2}
   \shape{action}
   \text{Zagen stroken}
   \connection[b,t]{Schurenaanleg80}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenaanleg80}
   \location{7,3}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 80 en 120}
   \connection[b,t]{Aanlegschuif68}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanlegschuif68}
   \location{7,4}
   \shape{action}
   \text{Aanleg op schuiftafel tafelzaag afstellen}
   \connection[b,t]{Parallelaanschlag}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Parallelaanschlag}
   \location{7,5}
   \shape{action}
   \text{Parallelaanleg tafelzaag afstellen, dat een stukkje gesneden wordt van 5 cm lang}
   \connection[b,t]{Stukkje}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Stukkje}
   \location{7,6}
   \shape{action}
   \text{Van de strook het kleine stukkje afzagen}
   \connection[b,t]{Parallelweg}
   \connection[r,l]{Klepaanleg}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Klepaanleg}
   \location{8,6}
   \shape{product}
   \text{Aanleg voor op de klep}
   \connection[b,r]{Schavenaanleg}
\stopFLOWcell


\startFLOWcell
   \name{Parallelweg}
   \location{7,7}
   \shape{action}
   \text{Parallelaanleg tafelzaag wegnemen}
   \connection[b,t]{Aanleg90}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aanleg90}
   \location{7,8}
   \shape{action}
   \text{Aanleg schuiftafel instellen}
   \connection[b,t]{Lengteaanleg}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Lengteaanleg}
   \location{7,9}
   \shape{action}
   \text{Lengte afstellen}
   \connection[b,t]{Stukaanleg}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Stukaanleg}
   \location{7,10}
   \shape{action}
   \text{Van de strook het ingestelde stuk afzagen}
   \connection[b,t]{Aftekenenaanleg}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aftekenenaanleg}
   \location{7,11}
   \shape{action}
   \text{Boven-achterkant bij rechte hoek aftekenen}
   \connection[b,t]{Borenaanleg4mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Borenaanleg4mm}
   \location{7,17}
   \shape{action}
   \text{Boren 4 mm}
   \connection[b,t]{Verzinkenaanleg}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Verzinkenaanleg}
   \location{7,18}
   \shape{action}
   \text{Verzinken binnenkant}
   \connection[b,t]{Schavenaanleg}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schavenaanleg}
   \location{7,21}
   \shape{action}
   \text{Schaven boven en voorkant beide aanleg delen}
   \connection[b,r]{Aanlegplaat}
   \connection[b,r]{Aanlegaanklep}
\stopFLOWcell
\endAanleg

%Wand

\beginWand
\startFLOWcell
   \name{Birkenmultiplex9}
   \location{6,3}
   \shape{product}
   \text{Birkenmultiplex}
   \connection[l,r]{Wandstrook}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Wandstrook}
   \location{5,2}
   \shape{action}
   \text{Zagen stroken breed}
   \connection[b,t]{Schurenwand80}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenwand80}
   \location{5,3}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 80}
   \connection[b,t]{Aftekenenonder}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aftekenenonder}
   \location{5,4}
   \shape{action}
   \text{Aftekenen binnenkant voor bevestigingsgaten}
   \connection[b,t]{Aftekenenwandgaten}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aftekenenwandgaten}
   \location{5,5}
   \shape{action}
   \text{Aftekenen 4 gaten regelmaatig verdeeld}
   \connection[b,t]{Aftekenenaanleggat}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Aftekenenaanleggat}
   \location{5,6}
   \shape{action}
   \text{Aftekenen een gat voor bevestigen aanleg}
   \connection[b,t]{Borenwand4mm}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Borenwand4mm}
   \location{5,17}
   \shape{action}
   \text{Boren 4 mm}
   \connection[b,t]{Verzinkenwand}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Verzinkenwand}
   \location{5,18}
   \shape{action}
   \text{Verzinken buitenkant}
   \connection[b,t]{Schavenwand}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schavenwand}
   \location{5,21}
   \shape{action}
   \text{Schaven boven kanten en zijkanten binnen en buiten}
   \connection[b,t]{Schurenwand120}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenwand120}
   \location{5,22}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 120}
   \connection[b,r]{Wandmontage}
\stopFLOWcell
\endWand

%Balkje

\beginBalkje
\startFLOWcell
   \name{Esdoorn}
   \location{8,2}
   \shape{product}
   \text{Esdoorn geschaafd}
   \connection[r,l]{Balkje}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Balkje}
   \location{9,2}
   \shape{action}
   \text{Balkje zagen}
   \connection[b,t]{Balkjeaftekenen}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Balkjeaftekenen}
   \location{9,3}
   \shape{action}
   \text{Onderkant aftekenen voor spindelgaten (2x)}
   \connection[b,t]{Borenbalkje25}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Borenbalkje25}
   \location{9,15}
   \shape{action}
   \text{Boren 25 mm 8 mm diep}
   \connection[b,t]{Borenbalkje12}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Borenbalkje12}
   \location{9,16}
   \shape{action}
   \text{Boren spindelgaten doorheen van beide kanten!}
   \connection[b,t]{Schurenbalkje80}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenbalkje80}
   \location{9,20}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 80}
   \connection[b,t]{Schavenbalkje}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schavenbalkje}
   \location{9,21}
   \shape{action}
   \text{Schaven kanten boven en zijkant sterker dan onderkant}
   \connection[b,t]{Schurenbalkje120}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Schurenbalkje120}
   \location{9,22}
   \shape{action}
   \text{Schuren korrel 120}
   \connection[b,t]{Lakkenbalkje1}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Lakkenbalkje1}
   \location{9,27}
   \shape{action}
   \text{Lakken}
   \connection[b,t]{Staalwolbalkje}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Staalwolbalkje}
   \location{9,28}
   \shape{action}
   \text{Schuren met staalwol}
   \connection[b,t]{Lakkenbalkje2}
\stopFLOWcell

\startFLOWcell
   \name{Lakkenbalkje2}
   \location{9,29}
   \shape{action}
   \text{Lakken}
   \connection[b,t]{Balkjeopleggen}
\stopFLOWcell
\endBalkje

\stopFLOWchart

\startbuffer[Lumbeck]
\keepblocks[all]
\FLOWchart[Wilma2lumbeckmachine]
\stopbuffer


\startbuffer[Kenmerken]

{\bfb Kenmerken van het stroomdiagramma \quote{Lumbeckmachine}}
\blank[big]

Een handboekbinder heeft nogal wat hulpgereedschappen nodig, om
diverse bindmethodes uit te kunnen voeren. Sommige ervan bouwt hij
zelf. Omdat er ook mensen zijn, die niet thuis zijn in het maken
van gereedschappen en apparaten van hout, bouw ik diverse
hulpgereedschappen en bied die te koop aan.

\blank[big]

Een van de apparaten, die ik al langere tijd maak is een
machientje, om losse stapels vellen tot een boekblok aan elkaar te
kunnen lijmen. De methode is aan het begin van de voorige eeuw
ontwikkeld in Duitsland door E. Lumbeck. Toen kreeg men de
behoefte om groote hoeveelheden boeken op een simpele en vooral
ook kostensparende manier machinaal te vervaardigen. - Dit was de
introductie van de paperback. -- Veel van die gelumbeckte boeken
houden het niet al te lang vol, omdat de gebruikte lijmen vaak een
slechte standtijd hebben. Bij de snelle machinale verwerking is
men afhankelijk van een zeer snelle droogtijd. Helaas is dit niet
te kombineren met een lijm, die zeer lang blijft hechten en ook
nog eens goed flexibel blijft. Het resultaat is, dat gelumbeckte
boeken uit elkaar vallen omdat de lijm bros is of omdat die gewoon
verpulverd. - Dit soort boeken kunnen zondermeer hersteld worden,
door ze eenvoudig opnieuw met de Lumbeckmethode te lijmen (met een
betere lijm \unknown).

\blank[big]

Het apparaat dat ik maak heeft een aantal onderdelen. Bij het
maken zijn een heel veel stappen nodig. Als men een serie wil
maken is het van belang, dat men inzicht krijgt, welke stappen het
allemaal zijn en wanneer die zo mogelijk gemakkelijk in combinatie
met andere onderdelen uitgevoerd kunnen worden. Ik heb het
productie proces in kaart gebracht met een stroomschema.

\blank[big]

Bij het opmaken van dit nogal lang en breed stroomschema is
gebruik gemaakt van het \type{\defineblock}-mechanisme. Bij het
compileren kan men dus onderdelen (blokken) al dan niet laten
type-zetten.

\startitemize[n]
   \head Afmetingen

      \startitemize[2]
        \item Grid is 9 kolommen en 40 regels
        \item Alle cellen zijn met vaste co\"ordinaten op het grid
        gezet.
      \stopitemize

   \head Gebruikte symbolen

      \startitemize[2]
         \item Bewerking (Actie): symboolnummer: 24 of action
         \item Grondstof of product: symboolnummer: 12 of product
         \item Proces (begin en/of einde): symboolnummer: 5 of
         procedure
       \stopitemize

   \head Verbindingslijntjes

      \startitemize[2]
         \item Pijltjes, doorgetrokken lijnen
      \stopitemize

   \head Andere features

      \startitemize[2]
         \item Gebruik maken van het blok-mechanisme
      \stopitemize
\stopitemize
\stopbuffer


\starttext

\getbuffer[A_vier]

\getbuffer[Kenmerken]

\vfill
\page[yes]

\getbuffer[A_een]

%\hideblocks[Plaat,Klep,Voet,Wand,Aanleg,Balkje]

\setupfloats[width=fit]

\placefigure
 [here,middle] % location
 [Lumbeckmach] % reference
 {none} % caption
 {\externalfigure[Lumbeck][type=buffer]}

\stoptext

